Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda.

1. Klimatyzację należy zamontować na dużej Sali oraz w kuchni budynku świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie
2. Wymagania techniczne jednostek naściennych:
3. Klimatyzator ścienny – funkcja chłodzenia,
4. Moc chłodnicza 5kW,
5. Moc grzewcza 5,2kW,
6. Sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualnie i pilotem bezprzewodowym,
7. Urządzenie powinno spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.
8. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie, wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej
9. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

a)Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres min. 36 miesięcy (okres gwarancji),

b) wszelkie naprawy w okresie gwarancji wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba ) przez niego upoważniona

c) Wykonawca w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego złoży oświadczenie że zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należyta starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów w tym przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów

5.Wykonawca zapewni, aby naprawy lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

6. Usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:

a) serwis świadczony będzie w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie,

b) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,

c) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia ) ma zostać wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenie usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp.. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym,

d) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę,

7.Dodatkowe wymagania

a) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,

b)przedszkolnie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresy obsługi urządzeń,

c) podanie w ofercie paramentów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń,

d) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane, z produkcji nie wcześniej niż 2020 r,.