|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gabinet dyrektora i sekretariat** | **Jednostka**  **miary (szacunkowo)** | **Ilość** |
| 1.Regał na segregatory z dużą ilości przestrzeni do przechowywania z uchwytami na drabinę i drabinę.  Meble wykonane z olchowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylna ściana łącząca korpus. | 328-60-250cm | 1 |
| 2.Rolety/gabinet/sekretariat  Roleta materiałowa, przyciemniająca  Kaseta wykonana z aluminium lub PVC , kolor do uzgodnienia, sterowanie za pomocą plastikowego łańcuszka. Kolor łańcuszka dopasowany do wybranego systemu. Długość łańcuszka ¾ długości tkanin | 220-240cm | 2 zestawy |
| 3. Szafa metalowa bezpiecznego przechowywania zamykana, wyposażona w regulowane półki i słupki .Wykonane z blachy w kolorze popielatym lub innym oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność. Szafa wyposażona w dwa skarbczyki na górnej półce posiadające odrębne zamki. Powinny posiadać otwory, które umożliwiają połączenie ich ze sobą lub przytwierdzenie do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony w kluczyki. | 200-40-100cm | 1 |
| **Sala gimnastyczna** | **Jednostka**  **miary (szacunkowo)** | **Ilość** |
| 1 Szafa na sprzęt sportowy z przesuwanymi drzwiami wyposażona w drążek na skakanki, skarbczyk, półkę z pojemnikiem na piłki, przegródki na kije i inne przybory sportowe po lewej stronie. Po prawej stronie szafy 4 półki z rantem z możliwością regulacji wysokości. Drzwi przesuwne zamykane na zamek kluczowy. Powinna posiadać otwory, które umożliwiają przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony w kluczyki | 150-50-200cm | 1 |
| 2. Skrzynia zamykana od góry na kółkach obrotowych do przechowywania akcesoriów gimnastycznych Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klon, buk lub kolorowej , oraz z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.  • w środku przegroda | 138-63-70cm | 2 |
| 3. Ławeczki gimnastyczne  wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi powinny posiadać niebrudzące stopki z gumy. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. | wys.30 cm, dł-200cm | 6szt. |
| 4. Skrzynia do ćwiczeń równoważnych Dzięki specjalnej konstrukcji skrzynię można łączyć w bezpieczny sposób z innymi elementami wyposażenia sali, np. fakturowymi kładkami . Dodatkowo pokrywę wyposażona w miękki materac o wym. 71 x 71 cm, pokryty trwałą tkaniną PCV. Skrzynia wykonana ze sklejki o gr. 25 mm (pokrywa o gr. 18 mm). | 93-93-63cm | 1 |
| 5. Kładki do ćwiczeń (do skrzyni)  Elementy wymienne o różnych fakturach, do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych, np.: sztuczna trawa, wałeczki, poduszka, mała kratka. Stymulują receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje równoważne oraz pomagają korygować postawę. Przeznaczone do mocowania na skrzyniach gimnastycznych. Wykonane ze sklejki o grubości 25 mm. | 200-21cm | 4 |
| 6.Materace do ćwiczeń składane (3 częściowe) Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. • wyrób medyczny - klasa I | wymiar po rozłożeniu  180-60—5cm | 25szt. |
| 7. Zestaw piankowy do ćwiczeń  (najmniejszy 30 cm, największy 60 cm) o różnych kształtach, kolorystyka dowolna  KOSTKA 30X30X30cm 2 SZT  WAŁEK 30X30cm 1 SZT  TRÓJKĄT 30X30X30cm 2 SZT  BAZA Z WYCIĘCIEM 60X30X30cm 1 SZT  PÓŁWAŁEK 30X30X15cm 1 SZT  BELKA 60X30X30 2 SZT  PROSTOKĄT 60X30X15 2 SZT  Kształtki wykonane z wysokiej jakości komponentów takich jak;  \*wypełnienie średnio twarda pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości odporna na odkształcenia posiadająca atest  \*wytrzymała ekoskóra odporna na ścieranie, łatwa w dezynfekcji i utrzymaniu w czystości posiadająca następujące zalety i atesty; atest higieniczny, trudnopalności, odporności na wodę i na środki dezynfekując, dporność na grzyby i bakterie  \*całość zszyta mocnymi rdzeniowymi nićmi  Z zestawu można budować różne budowle i tory przeszkód.Jest to doskonałe narzędzie wspierające ogólny rozwój fizyczny, oraz sprawność ruchową dziecka. | co najmniej 11 elementów | 3 komp. |
| 8. Klocki 3D- duże miękkie i magnetyczne  Zaletą kloców magnetycznych jest łatwość łączenia ze sobą poszczególnych elementów, dzięki czemu zabawka przynosi wiele radości i inspiruje już najmłodszych konstruktorów. Jednocześnie oferowane klocki magnetyczne są miękkie i pozbawione ostrych krawędzi, dzięki czemu są w pełni bezpieczne i pozwalają na tworzenie konstrukcji stanowiących jednocześnie przestrzeń do zabawy. Można z nich wybudować dom, scenę dla teatrzyku kukiełkowego bądź dowolny inne zaplecze do zabawy w odgrywanie ról.  ·wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów ·nie posiadają ostrych krawędzi ·posiadają europejski certyfikat bezpieczeństwa ·każdy klocek zawiera neodymowe magnesy z 10 letnią gwarancją. ·klocki można prać | 12/12/12/cm- jeden klocek | 2 komp.  30 – 50 elem. w 4 kolorach |
| 9. Drabinki podwójne przyścienne  lakierowane drewno  Drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian. | 160-210cm | 2 szt. |
| 10. Siatki do wspinania z ramą  wykonane ze sklejki o gr. 18 mm (boki ze sklejki o gr. 25 mm). Każda ścianka proponuje inną formę pokonywania wysokości: ścianka wspinaczkowa z kamieniami lub z otworami i drewnianymi belkami lub drabinka linowa. Ścianki są bardzo proste w użyciu - wystarczy oprzeć je o zwykłą drabinkę gimnastyczną tak, by zaczep stabilnie trzymał się na drążku. Dzięki temu można także regulować kąt nachylenia ścianki.  • średnica zaczepu 5 cm | 90-210cm | 2szt. |
| 11. Magiczny dywan + pakiet 100 gier+ angielski dla przedszkolaków  + pakiet rewalidacyjny ( urządzenie multimedialne) przymocowane do  sufitu) Magiczny Dywan to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Magiczny Dywan zawiera w sobie zintegrowany system czujników ruchu, projektor i komputer. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowania. | ( urządzenie multimedialne) przymocowane do sufitu) | 1szt. |
| **Hall**  1.Zestaw wypoczynkowy:  - sofa dwuosobowa  - fotel  - puf  - wygodne i wytrzymałe siedziska z pianki, na drewnianym stelażu. Meble pokryte estetyczną i miłą w dotyku tkaniną, na okrągłych lub kwadratowych nóżkach aluminiowych, z końcówkami z tworzywa. Końcówki nóżek wykręcane, co umożliwi zwiększenie wysokości mebli o ok. 3,5 cm. Kolor granat | 140-80-62  80-80-62  Wys.40cm | 1szt.  2 szt.  1szt. |
| **Łazienki dla dzieci**  1.Półki łazienkowe przyścienne z przegrodami dla 6 dzieci z haczykami np. na ręczniki i miejscem na 6 kubeczków, wykonana z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o gr. 1 cm.  2.Półki łazienkowe przyścienne z przegrodami dla 3 dzieci  haczykami np. na ręczniki i miejscem na 3 kubeczki wykonana z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o gr. 1 cm. | 68-11-85cm  68-11-43 | 20szt.  7szt. |
| **Pomieszczenia gospodarcze i socjalne**  1. Szafa ubraniowa z drążkami na wieszaki , z przegródkami na buty z płyty laminowanej, kolor buku | 272-60-203cm | 1szt. |
| 2.Stół - stelaż i nogi z lakierowanej rury prostokątnej (30 x 30 x 2 mm)   * stopki do poziomowania w nogach stołu * blat: kolor buku, wykonany z płyty o grubości 19 mm pokrytej laminatem z krawędzią z PVC * blat j podparty na metalowej ramie na całym obwodzi   Kolor stelażu: czarny, granatowy | 120-80cm | 1szt. |
| 3.Krzesła możliwość ustawiania jednego krzesła na drugim   * stelaż z rur stalowych (Ø 20 mm), polakierowany * stopki z tworzywa * siedziska i oparcia krzeseł z drewna bukowego * właściwie dopasowane do ciała (siedzisko z wygięciem pod kolana) i polakierowane na kolor naturalny * Kolor stelażu” czarny lub granatowy | 55-62-80,5cm | 10szt. |
| **Kuchnia**  **i pomieszczenia kuchenne** | **Jednostka**  **miary (szacunkowo)** | **Ilość** |
| 1.Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - ergonomiczne pokrętła, panel przedni grawerowany laserowo, kontrolki pracy oraz zasilania, system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania, szafkę neutralną z drzwiami, redukcję mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy do 20% maksymalnego zużycia gazu), wyjmowaną misę podpalnikową z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty, płomień pilotowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe. Drzwi piekarnika przeszklone. Moc piekarnika 7 kW. Trzy poziomy prowadnic, regulowane nóżki ~45 mm. Konfiguracja palników: 3,5+2×5+2×7+9 kW. Przeznaczona do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu propan-butan. | długość- 1200 mm szerokość -700 mm wysokość- 850 mm moc całkowita-  36.5 kW  napięcie - 400 V  ilość palników 6 szt. moc piekarnika -  7 kW | 1 |
| 2. Obieraczka do ziemniaków  Urządzenie wyposażone w powłokę ścierną talerza oraz taśmy ścierne boczne,   * Sterowanie - Manualnie, * Maksymalny jednorazowy wkład to ok. 8 kg, * Teoretyczna wydajność: 150 ÷ 180 kg / h * Średnica wsadu: 375 mm * Talerz ścierny: 1 szt. * Boczne okładziny ścierne * Łatwa do czyszczenia * Osadnik obierzyn | Waga netto: 47 kg,   * Wymiary: 405 x 405 x 780(h) mm * Wymiary wylotu: 123 x 115mm * Zasilanie: 230 V * Moc: 350 W | 1 |
| 3. Szafa chłodnicza – komora jak i obudowa wykonane z wyskogatunkowej stali nierdzewnej, 4 ruszty nośne | 200-150-83cm | 1 |
| 4. Patelnia elektryczna  Przeznaczona do smażenia i duszenia potraw.  Ręczny przechył misy w celu zlewania oleju. Powierzchnia robocza 0.27m2.  Płynna regulacja temperatury.  Termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem.  Obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej.  Wydajność ok. 100 kotletów/h.  Pojemność misy ok. 40 l.  Temperatura max. : 300 °C  Napięcie - U : 400 V  Moc elektryczna : 6.3 kW  Zasilanie : prąd | - wym. 70 x 78,6 x 91,2 cm  - waga: 52 kg | 1 |
| 5.Piec konwekcyjny – stal nierdzewna | 790-750 -635 | 2 |
| 6.Zlew gospodarczy z półką  Stół z jednym zlewem z półką  – Komora i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  – Tłoczony blat z obniżeniem około 10 mm z przodu i boków – Zlew 400×400x(H)250 mm – Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego – Blat i półka wzmocnione profilem stalowym – Z rantem 40 mm | 60-60-85cm | 1 |
| 7. Zlew z młynkiem i ociekaczem ze stali nierdzewnej  Młynek odpadków organicznych. Komora mielenia wykonana ze stali nierdzewnej oraz wytrzymałego ABS. Ostrza obrotowe, dwustronne wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniające rozdrobnienie resztek żywności poniżej 1 mm. Pojemność komory mielenia 1,4 l. Silnik magnetyczny o mocy 750 W- 3800 obr/min. Poziom hałasu - do 50 dB.  **Rozdrabniacz odpadków** - średnica 21 cm i wysokość 34 cm. Zamontowany bezpośrednio pod otworem zlewu o średnicy 9 cm za pomocą 3 punktowego mocowania. Rozdrabniacz uruchamiany się za pomocą włącznika pneumatycznego. W wyposażeniu może być także bezprzewodowy włącznik dzwonkowy. Włącznik zabezpiecza przed przeciążeniem oraz automatyczny wyłącznik po 3 minutach ciągłej pracy. | 120-60-85cm | 2 |
| 8. Zmywarka z funkcją wyparzania  • czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy  • ergonomiczny uchwyt  • przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników  • maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm  • precyzyjny dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego • cykl mycia 120 s lub 180 s  • wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h  • pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)  • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory  • 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) | długość: 685 mm szerokość: 565 mm wysokość: 835 mm moc całkowita: 3,4/4,9 kW napięcie: 230/400 V materiał: stal nierdzewna zasilanie: elektryczne | 1 |
| 9. Stół chłodniczy  temperatura minimalna: 2 °C  temperatura maksymalna: 8 °C  waga: ok. 104 kg  ilość półek: 3 szt., ilość drzwi: 3 szt. materiał: stal nierdzewna | 130-60-85cm | 1 |
| 10.Stół przyścienny z szufladami ze stali nierdzewnej | 120-60-85cm | 2 |
| 11.Stół sortowniczy  Nogi stołów i podstaw wykonane z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm. Wykonane z wysokogatunkowego tworzywa. | 120-60-85cm | 1 |
| 12. Stół przyścienny z półkami ze stali nierdzewnej | 80-60-85cm | 3 |
| 13.Stół ze zlewem i ociekaczem ze stali nierdzewnej   * Blat zlewowy z zagięciem z tyłu w górę (typ C) i występem na 600 mm. * 1 komora zlewowa. * Zlew po lewej stronie. * Powierzchnia ociekowa tłoczona ze spadkiem. * Wielkość komory: 500×400×250 mm. | 120-60-85cm | 2 |
| 14. Umywalki kuchenne ze stali nierdzewnej | 60-60-85cm | 2 |
| 15.Szafka wisząca  ilość półek 2 szt. , półki przestawne  rodzaj drzwi: uchylne  materiał: stal nierdzewna | 80-40-60cm | 2 |
| 16.Szafka wisząca otwarta  ilość półek 2 szt. , półki przestawne  rodzaj drzwi: uchylne  materiał: stal nierdzewna | 80-40-60cm | 2 |
| 17. Szafka wisząca  ilość półek 1 szt. , półki przestawne  rodzaj drzwi: uchylne  materiał: stal nierdzewna | 50-40-60cm | 2 |
| 18. Okap gastronomiczny z wentylatorem  wykonany ze stali nierdzewnej, z oświetleniem  kształt: trapezowy, przyścienny | 100-70-40cm  Grubość blachy: od 0.8-1 mm | 1 |
| 19. Stół roboczy   * stół przyścienny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, * stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, * stopki regulowane +/- 15 mm, * wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, * nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, * blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, * wzmocnienia boczne stołu, zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy w | 190-60-85cm | 1 |
| 20. Regały 4 półkowe - wykonany ze stali chromowanej o szerokiej gamie zastosowań. Przeznaczony jest do magazynów, kuchni gastronomicznych Regał posiada 4 regulowane półki o udźwigu jednej półki do 250 kg równomiernie rozłożonego obciążenia oraz regulowane nóżki. Półki przestawne. Składany.  Kolor : inox, srebrny | 60-40-180cm | 4 |
| 21Basen gastronomiczny Stół jezdny z basenem wykonany ze stali nierdzewnej, o spawanej konstrukcji zapewniającej sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N). Stół wyposażony w zaokrąglone krawędzie wewnętrzne komory basenu, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie jej w czystości oraz zestaw czterech kółek z blokadą ruchu i elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy. | 120-60—85cm | 1 |